|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Memorial Descritivo  EXPOINTER 2021** | | | | | | | | |
| 04/09/2021 a 12/09/2021 | | | | | | | | |
|  | **PAF** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Valor de Medida** | | | **QTD** | **Valor unitário** | **Valor total** |
| **1.** | **MONTAGEM DE ESTANDES** | | | | | |  |  |
| 1.1 | Estande básico - Agroindústria (209 X 6m²). Estande com 2m de frente e 3m de fundo. 1/2 painel no fundo com depósito individual. Na lateral cada estande terá espaço vazio de 1m de frente e 3 m de fundo, sem balcão, conforme croqui. | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,16 m e 1,05 m. \* O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. \* O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado para travamento da estrutura e fixação da iluminação e cobertura superior com lonas listradas nas cores branco e azul, branco e amarelo, branco e verde, intercalando as ilhas. Na parte junto à cumeeira deverá ser observado um espaço para ventilação dos espaços. \* Cada um dos 209 estandes deverá ser mobiliado com um balcão com frente e laterais em compensado de virola e tampo com BP branca (2 metros de largura) padrão montadora, com prateleira interna e 1 banqueta alta de 0,70cm de altura, sendo todas iguais. | m² | | | 1.881 | R$ | R$ |
| 1.2 | Estande básico - Espaço institucional MAPA/UFF e Banco do Brasil | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. | m² | | | 42 | R$ | R$ |
| 1.3 | Estande básico - Espaço institucional SEAPDR | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. | m² | | | 40 | R$ | R$ |
| 1.4 | Estande básico - Espaço institucional FETAG | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. | m² | | | 52,5 | R$ | R$ |
| 1.5 | Estande básico - Espaço institucional FETRAF | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. | m² | | | 25 | R$ | R$ |
| 1.6 | Estande básico - Espaço institucional EMATER | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. | m² | | | 34 | R$ | R$ |
| 1.7 | Estande básico - Espaços institucionais VIA CAMPESINA (3 x 5m) | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. | m² | | | 15 | R$ | R$ |
| 1.8 | Estande básico - Espaços institucionais do BANRISUL (4 x 5m), SICREDI (4 x 5m) e CRESOL (3 x 4m) | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. | m² | | | 52 | R$ | R$ |
| 1.9 | Estande básico - Depósitos aproxi 330 m2 – com espaço para higienização de equipamentos | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado para travamento da estrutura e fixação da iluminação. | m² | | | 330 | R$ | R$ |
| 1.10 | Estande básico - MAPA (GABINETE) e UFF e Rádio | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado para travamento da estrutura e fixação da iluminação. | m² | | | 96 | R$ | R$ |
| 1.11 | Estande básico - Auditório/Concurso | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado com forro em chapas de eucaplac branco em toda área do estande. >>> O estande deverá ser climatizado para armazenamento de produtos como queijos e vinhos, ter um espaço para copa com prateleiras, bancadas com pia, geladeira e mesa de pelo menos 12 lugares para a realização dos concursos. (SERÁ NECESSÁRIO QUE AS LATERAIS SEJAM CONSTRUIDAS EM VIDRO E ILUMINAÇÃO REFORÇADA NESTE ESPAÇO DOS CONCURSOS) | m² | | | 31 | R$ | R$ |
| 1.12 | Estande suporte INTERNET | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado para travamento da estrutura e fixação da iluminação | m² | | | 16 | R$ | R$ |
| 1.13 | Estande Escolas Rurais | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de compensado virola com acabamento em selador, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O piso deve ser de manta emborrachada na cor madeira clara. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado para travamento da estrutura e fixação da iluminação. | m² | | | 20 | R$ | R$ |
| 1.14 | Área externa: Espaço higienização (montagem básica abaixo da pirâmide de cobertura) | Estande confeccionado com painéis em TS e chapas de TS branco com porta, montadas com perfis de alumínio anodizado na altura total de 2,66 m. >>> O teto deve ser em pergolado composto por perfis de alumínio anodizado para travamento da estrutura e fixação da iluminação. Necessário pia com água potável e sistema de esgoto. Necessário ainda estrado de madeira para o piso. | m² | | | 16 | R$ | R$ |
| **2.** | **MONTAGEM DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES** | | | | | |  |  |
| 2.1 | Coberturas Pirâmides  PREVER ESTRADO PARA O PISO | Coberturas do tipo pirâmides, medindo 5x5 m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| 2.2 | Fechamentos laterais (72 unidades) de 5m | Na lateral direita em lona branca fixa sobre estrutura de metalon com 2.80 de altura e barra em lona cristal fixa com 2,80 de altura. Com exceção da saída de emergência que será em lona cristal de enrolar. Na lateral esquerda em lona branca fixa sobre estrutura de metalon com 2.80 de altura e barra em lona cristal de enrolar com 2,80 de altura. No fundo fechamento em lona branca fixa sobre a estrutura de metalon com 2,80 de altura e barra de 280 de altura em lona cristal de enrolar. Na parte da frente terá testeira de lona branca fixa em metalon com 2,80 de altura e barra em lona cristal de enrolar com 2,80 de altura. | m² | | 2016 | | R$ | R$ |
| 2.3 | Cobertura em lona com estrutura para cozinhas da praça de alimentação | Cobertura superior com lonas listradas nas cores branco e laranja. Na parte junto à cumeeira deverá ser observado um espaço exaustão dos gases quentes e fumaça (MUITO IMPORTANTE). | m² | | 160 | | R$ | R$ |
| 2.4 | Bancada para as cozinhas da praça de alimentação | Bancada montada para atendimento ao cliente nas dimensões de 0,55 x 2,84 em madeira ou MDF. | unidade | | 9 | | R$ | R$ |
| 2.5 | Painel de fechamento das cozinhas | Painel montado para fechamento das cozinhas acima da bancada de alvenaria em madeira, metal ou MDF nas dimensões de 1,36 x 2,84 metros. | unidade | | 3 | | R$ | R$ |
| 2.6 | Montagens especiais - espaço agroindústrias | Fachada triangular (oitão) em madeira, composto por estrutura de sarrafos revestidas com chapas de compensado virola com aplicação de selador. Medindo 6 m de largura, fixados nas extremidades das ilhas centrais. | unidade | | 36 | | R$ | R$ |
| 2.7 | Montagens Especiais - cozinhas | Fachada triangular (oitão) em madeira, composto por estrutura de sarrafos revestidas com chapas de compensado virola com aplicação de selador. Medindo 5 m de largura, fixados na lateral das cozinhas das extremidades. | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| 2.8 | Instalação Elétrica | Luminária com lâmpada florescente do tipo HO, fixada no pergolado. AGROINDUSTRIAS. | unidade | | 209 | | R$ | R$ |
| 2.9 | Instalação Elétrica | Luminárias com lâmpadas florescentes do tipo HO na área de teto das Cozinhas. | unidade | | 26 | | R$ | R$ |
| 2.10 | Instalação Elétrica | Luminárias com lâmpadas florescentes do tipo HO na área de teto, 01 q cada 12m² nos estandes institucionais e depósitos. | unidade | | 65 | | R$ | R$ |
| 2.11 | Pórtico de acesso ao Pavilhão (3 pórticos - dois de 10m e outro em "L" de 13m - Ver croqui) | Estrutura em madeira, com aplicação de selador. Composto por 3 pilares e viga superior com TELHAS IMPERMEÁVEIS sobre as tesouras em madeira. | unidade | | 3 | | R$ | R$ |
| 2.12 | Praticável | Modulável de até 6m² em estrutura de metal, com piso de madeira em bom estado, ou ainda com acréscimo de carpete, conforme determinado pela contratante com rampa de acesso. | diária | | 2 | | R$ | R$ |
| 2.13 | Banheiro químico | Largura: 1,10m; Profundidade: 1,20 m; Peso: 75 kg; Capacidade da Caixa de Dejetos: 220L.Sanitário Químico Modelo Standard Caixa de dejetos com assento; Mictório; Porta Objetos; Suporte para papel higiênico; Grades de ventilação; Teto translúcido; Piso antiderrapante; Sinalização de livre/ocupado. | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| 2.14 | Sonorização para os discursos e premiações | Sonorização para atender até 1.500 pessoas no pavilhão, com potência/volume adequados ao espaço, cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento, com 3 microfones sem fio, 1 pedestal, duas caixas de retorno e uma caixa de som com autonomia para movimentarmos para as reuniões, quando necessário. | diária | | 3 | | R$ | R$ |
| **3.** | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | | | | | |  |  |
| 3.1 | Adesivo para testeira - Agroindústrias e cozinhas | Identificação do estande, contendo o nome do Expositor, Município e Número, em impressão digital adesivo aplicado em painel de PS branco, medindo 80 x 30 cm. As identificações deverão ser posicionadas conforme orientação do contratante, sendo uma por estande. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora | unidade | | 218 | | R$ | R$ |
| 3.2 | Pórtico 1- 02 unidades | Parte de cima: 9,70 x 3,10m- 01 unidade por pórtico | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| Lateral 1: 0,60 x 3,30m- 01 unidade por pórtico | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| Meio: 1,30 x 3,30m- 01 unidade por pórtico | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| Lateral 2: 0,60 x 3,30m- 01 unidade por pórtico | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| Parte de cima: 6,10x3,10m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Lateral 1: 0,60 x 3,30m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Meio 1: 1,16 x 3,30m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Lateral 2: 0,60 x 3,30m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| 3.3 | Testeiras em Vidro para os estande institucionais – EMATER, MAPA, SEAPDR, FETAG - Institucionais | Testeira de identificação do espaço, em impressão digital em adesivo, medindo 0,68 m x 0,49 m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 96 | | R$ | R$ |
| 3.4 | Adesivo para testeira - Depósitos | Testeira de identificação do espaço, em impressão digital em adesivo, medindo 0,68 m x 0,49 m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 32 | | R$ | R$ |
| 3.5 | Adesivo para testeira - Depósitos | Testeira de identificação do espaço, em impressão digital em adesivo, medindo 0,95 m x 0,45 m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob | unidade | | 4 | | R$ | R$ |
| 3.6 | Adesivo para vidros – Institucionais | Adesivo perfurado para identificação nos vidros dos estandes institucionais, medindo 0,90 m x 0,90 m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 135 | | R$ | R$ |
| 3.6.1 | Adesivo para TS - Institucionais (Bancos, Escolas Rurais e Internet) | Adesivo branco fosco para identificação dos estandes institucionais, medindo 0,95 m x 0,45 m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 23 | | R$ | R$ |
| 3.7 | Adesivo para cenografia dentro do estande do MAPA e SEAPDR. | Adesivo em vinil leitoso aplicado nos painéis de PS para cenografia no estande do MAPA, medindo 0,95 m x 2,06 m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 20 | | R$ | R$ |
| 3.8 | Adesivo para balcão - Frontal (209 ESTANDES) | Adesivo de 0,950,95m para balcão (sendo 2 adesivos por expositor), em impressão digital adesivo aplicado em painel de PS branco. As identificações deverão ser posicionadas conforme orientação do contratante, sendo uma por estande. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 209 | | R$ | R$ |
| 3.9 | Adesivo para fechamento das cozinhas | Painel para fechamento das cozinhas, em impressão digital medindo 2,90x1,40m. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 3 | | R$ | R$ |
| 3.10 | Adesivos para fechamento dos banheiros. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora | Painéis de PS (frente)- medindo 0,95x2,06m | unidade | | 6 | | R$ | R$ |
| Testeiras de PS (frente)- medindo 0,95x0,46m | unidade | | 6 | | R$ | R$ |
| Testeira A de PS (Lateral 1)- medindo 0,46x0,46m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Testeira B de PS (Lateral 1)- medindo 0,95x0,46m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Painéis de PS (Lateral 1)- medindo 0,46x2,06m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Testeira A de PS (Lateral 2)- medindo 0,46x0,46m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Testeira B de PS (Lateral 2)- medindo 0,95x0,46m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Painéis de PS (Lateral 2)- medindo 0,46x2,06m | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| 3.11 | Totem de sinalização - Cubo com vidro | Totens para sinalização indicativa, com dimensão de 0,95 m X 1,46 m. Frente e verso. Impressão digital em adesivo aplicado sobre TS. As artes serão fornecidas pelo contratante, em formato e resolução final para produção. A colocação também fica sob responsabilidade da montadora. | unidade | | 5 | | R$ | R$ |
| **4.** | **EQUIPAMENTOS** | | | | | |  |  |
| 4.1 | Ar-Condicionado | Ar-condicionado de 12.000 Btu´s - 220volts | unidade/ período da feira | | 18 | | R$ | R$ |
| 4.2 | Câmara Fria | Câmara Fria de Resfriamento - Capacidade de 15 toneladas - 380volts (será instalado na parte externa do Pavilhão da Agricultura Familiar, próximo ao depósito). Deve estar instalada, apta para receber os produtos, de 03/09/2021 (a partir das 10h) até o dia 12/09/2021 (até às 22h). | unidade/ período da feira | | 3 | | R$ | R$ |
| 4.3 | Gerador - PARA USO STAND BY | Locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado, motor de 240 KVA, 60 HZ, automático, microprocessado e quadro de transferência 75 DB a 1,5 metro para funcionamento em regime "contínuo", com combustível. | unidade/ período da feira | | 1 | | R$ | R$ |
| 4.4 | Freezer | Freezer vertical com capacidade de 400L, sendo 2 horizontais. | unidade/ período da feira | | 8 | | R$ | R$ |
| 4.5 | Kit de equipamentos para rádio | 120 Metros de cabo de segurança, 40 Caixa de som passiva S115V, 01 CD Player CDJ 350S, 01 Mesa de som digital L 32 CANAIS,03 Microfone dinâmico profissional,03 Pedestais de microfone para mesa, 02 notebooks, 01 impressora | unidade/ período da feira | | 1 | | R$ | R$ |
| 4.6 | Notebook | Notebook com pacote office disponível em português + 1 SEAPDR e MAPA | unidade | | 2+1 | | R$ | R$ |
| 4.7 | Impressora | Impressora a jato de tinta colorida + 1 SEAPDR e MAPA | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| 4.8 | Extintor de incêndio A/B/C para eventos de  grande porte | Abastecido e com lacre de segurança intacto, dentro do prazo de validade, com suporte  de metal e placa sinalizadora individualizada. | unidade/período da feira | | 45 | | R$ | R$ |
| **5.** | **MOBILIÁRIO E PAISAGISMO** | | | | | |  |  |
| 5.1 | Frigobar | Refrigerador (com maior eficiência energética) para pequenos ambientes com capacidade de armazenamento de 135 litros. Com Selo Procel de Eficiência Energética. | unidade/ período da feira | | 13 | | R$ | R$ |
| 5.2 | Geladeira | Refrigerador 260 lts | unidade/ período da feira | | 3 | | R$ | R$ |
| 5.3 | Balcão | Balcão armário com porta, chave e prateleira interna, tamanho 80x40 cm e altura 80 cm. | unidade/ período da feira | | 17 | | R$ | R$ |
| 5.4 | Banco | Bancos de praça de madeira. Tamanho: 1,50x0,50x0,83cm | unidade/ período da feira | | 24 | | R$ | R$ |
| 5.5 | Cadeira para espaços institucionais | Cadeira | unidade/ período da feira | | 30 | | R$ | R$ |
| Seapdr - 10/ Fetag- 6/ Via Campesina- 4/ Fetraf - 6/ Emater -6 / Sicredi- 6/ Banrisul-6/ CRESOL- 4/ Internet- 6/ MAPA/UFF- 6/ MAPA- 6/ Escolas-12 /Banco do Brasil-6/ Via Campesina- 2/ + 6 | unidade/ período da feira | | 90 | | R$ | R$ |
| 5.6 | Carrinho para depósito | Carrinhos para deposito com 4 rodas | unidade/ período da feira | | 4 | | R$ | R$ |
| 5.7 | Lixeira | Lixeira pequena de 30L para o interior dos estandes. | unidade/ período da feira | | 40 | | R$ | R$ |
| 5.8 | Lixeira | Lixeiras grandes com Tampa 100L para coleta seletiva, conjunto com quatro (vidro, papel, plástico e orgânicos). | unidade/ período da feira | | 20 | | R$ | R$ |
| 5.9 | Mesa de canto | Mesa de canto em vidro com pés cromados. | unidade/ período da feira | | 21 | | R$ | R$ |
| 5.10 | Mesa de reunião | Mesa em madeira para reunião 6 lugares | unidade/ período da feira | | 4 | | R$ | R$ |
| 5.11 | Mesa redonda | Mesa redondo de vidro com pés cromados - diâmetro de 0,90 x 0,70 cm altura. | unidade/ período da feira | | 18 | | R$ | R$ |
| 5.12 | Mesa tipo biro para computador e impressora | Tipo biro | unidade/período da feira | | 8 | | R$ | R$ |
| 5.13 | Mesa para rádio | Tipo escritório | unidade/ período da feira | | 2 | | R$ | R$ |
| 5.14 | Mesa plástica com 4 cadeiras para praça de alimentação | Mesa plantica tipo bar de 0,70m x 0,70m | unidade/ período da feira | | 70 | | R$ | R$ |
| 5.15 | Mesa padrão | Mesas padrão, medindo 1,25 x 0,80 m. | unidade/ período da feira | | 4 | | R$ | R$ |
| 5.16 | Sofá/ Poltrona | Módulo de sofá 1 lugar em courino preto ou branco | unidade/ período da feira | | 40 | | R$ | R$ |
| 5.17 | Paisagismo - Flores | Flores com vasos para os estandes institucionais | unidade | | 30 | | R$ | R$ |
| 5.18 | Paisagismo - Vasos | Plantas com vasos para o disposição em pavilhão | unidade | | 60 | | R$ | R$ |
| 5.19 | Cozinha auxiliar | mesa de apoio | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| micro-ondas | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| armário pequeno | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| Utensílios - faca, garfo, colher, pratos- 6 de cada | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| pia para higienização com água e coleta de efluentes (c/ manutenção) | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| cafeteira | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| esponja | unidade | | 2 | | R$ | R$ |
| detergente | unidade | | 4 | | R$ | R$ |
| chaleira elétrica | unidade | | 1 | | R$ | R$ |
| **6.** | **SERVIÇOS  ( plantão durante todo o período de montagem e realização do evento para eventuais serviços necessários)** | | | | | |  |  |
| 6.1 | Eletricista | Profissional capacitado para fazer instalações elétricas, testar redes, fazer reparos em rede elétrica, realizar aterramento de fios. | | diária | 9 | | R$ | R$ |
| 6.2 | Montador | Montadores (por dia) | | diária | 18 | | R$ | R$ |
| 6.3 | Técnico de som | Técnico de som para plantão na rádio (9:00 às 20:00hs) durante toda a feira. | | diária | 9 | | R$ | R$ |
| 6.4 | Brigadista | Profissional capacitado para atuar em emergências. Os profissionais devem estar devidamente uniformizados e identificados O serviço deverá ser fornecido de 08:00 às 20:00hs no período de 4 a 12 de setembro/21 \*recomendação do CBM\* | | daria | 20 | | R$ | R$ |
| 6.5 | Segurança Diurno uniformizado | Profissional de empresa devidamente cadastrado na secretaria de segurança do município, com celular e rádio (diárias de 8h) entre os dias 3 a 12/setembro/21 | | Unidade/dia | 10 | | R$ | R$ |
| 6.6 | Segurança Noturno uniformizado | Profissional de empresa devidamente cadastrada na secretaria de segurança do município, com celular e rádio (diárias de 8h)- entre os dias 3 a 12/setembro/21 | | Unidade/dia | 16 | | R$ | R$ |
| 6.7 | Serviço de Limpeza e Manutenção | Disponibilização de Profissionais capacitados para realização de serviços de limpeza, com agentes devidamente uniformizados, com material completo para limpeza e manutenção do evento (vassouras, rodos, baldes, pá de lixo, pano de chão, desinfetante, luvas e etc.). O serviço deverá ser fornecido de 09:00 às 20:00hs | | diária | 20 | | R$ | R$ |
| 6.8 | Monitores - Covid19 | Monitores para orientar os visitantes quanto as questões de protocolo de saúde. | | diária | 15 | | R$ | R$ |
| **7.** | **ALIMENTAÇÃO** | | | | | |  |  |
| 7.1 | Serviço de alimentação para os estandes UFF, MAPA e SAPDR | 4 tipos de Salgados, 3 tipos de doces: geleias, tortas, biscoitos com produtos oferecidos no pavilhão da agricultura familiar. Bebidas: café, chocolate quente e 2 tipos de sucos. Tábuas de frios: 3 tipos de pastas. Uma hora de duração. (serviços pela manhã e no período da tarde) - MAPA e UFF e SAPDR | | unidade | 18 | | R$ | R$ |
| 7.2 | Serviço de café | Reposição de garrafa térmica com café nos estandes institucionais da MAPA e da SEAPDR, 2 vezes ao dia (manhã e tarde). | | diária | 18 | | R$ | R$ |
| 7.3 | Bombona de Água | Instalação e Manutenção de bombona de água de 20 litros com suporte, com bebedor elétrico e copos descartáveis nos estandes institucionais. 14 suportes/ manutenção/ reposição das bombonas durante a feira e instalação | | unidade/ período da feira | 14 | | R$ | R$ |
| **8.** |  | **OUTROS** | |  |  | |  |  |
| 8.1 | Telão de Led de 3 x 4 metros | Telão em LED para projeção das apresentações da cozinha show previamente gravadas com sistema de som compatível a ser instalado nas proximidades da praça de alimentação. | | unidade | 2 | | R$ | R$ |
| 8.2 | Carrinho elétrico | Estrutura: Chassis e estrutura em alumínio Frente e Acabamentos: Carenagem dianteira em ArmorFlexR (polímero resistente), Comprimento total: 340 cm, Largura total: 120 cm, Altura com capota: 174 cm Tipo de motor: Motor elétrico 48-v 3.75 HP IQ Plus SystenR, potência do motor: 48 volts – DC, kW, Sistema elétrico: 48v volts, Baterias: 8 baterias tracionarias de 6V cada, Carregador de bateria: Onboard com bobina, automático, controlado por computador 48-volt DC, 17 amp, UL e CSA. Acomoda 6 passageiros, Motorista diária - 8 H - Período de: 04.09.2021 A 12.09.2021 | | diária | 10 | | R$ | R$ |
| 8.3 | Totens com álcool gel | Totem com álcool em gel com reposição | | unidade | 15 | | R$ | R$ |